**Uma nova fonte de renda para seu negócio!** O **gerador de ozônio OZmini** inativa micro-organismos e remove odores de automóveis com alto poder de higienização, permitindo que você ofereça um serviço de referência em sua **estética automotiva**, proporcionando mais **saúde** e **segurança**.

A **oxi-sanitização** é uma excelente **fonte de lucratividade** e um forte **diferencial competitivo**. Invista em uma **tecnologia sustentável** e inovadora que apresenta resultados rápidos e o **retorno do investimento em pouco tempo**.

Leve o poder do ozônio até você e seus clientes!

**Conheça os benefícios:**

* Combate micro-organismos como **bactérias**, **vírus** e **fungos**;
* Descontamina o interior do **ar-condicionado**;
* Remove **maus odores impregnados** como cheiro de cigarro, animais, vômito, bebidas e comidas derramadas, etc.
* **Atinge locais onde uma limpeza convencional não alcança**, ou falha em alcançar, como partes de difícil acesso no interior do veículo;
* Sem necessidade de refil ou recarga;
* Equipamento **portátil**, **fácil manuseio** e **desligamento automático**.

**Onde utilizar?**

* Carros de passeio.

**Qual é o tempo de aplicação?**

* 40 minutos ou conforme necessidade.

**Como usar o gerador de ozônio OZmini?**

1. Certificar-se de que o seletor de tensão 110/220V esteja de acordo com a tensão da rede fornecida no local da aplicação.

2. Retirar acessórios que não fazem parte do veículo como telefone, carteira, entre outros, além do tapete de borracha.

3. Baixar os protetores de sol e abrir os compartimentos internos como o porta-luvas, para permitir contato com o ozônio.

4. Fechar todos os vidros do automóvel para impedir a saída do ozônio.

5. Ligar o veículo e acionar o ar condicionado em 20ºC ou a ventilação no frio com a máxima intensidade de ventilação sob recirculação interna. Certificar-se de que os difusores de ar estejam abertos.

6. Conectar o gerador de ozônio à rede elétrica e posicioná-lo no centro do veículo entre os assentos dianteiros.

7. Ajustar o tempo de funcionamento através do controle de tempo (temporizador) no painel do gerador.

8. Ligar o Gerador de ozônio, sair do veículo e fechar a porta.

9. Após o fim da aplicação do ozônio, deixar a ventilação interna ligada e abrir todas as portas do veículo para permitir arejamento e que o ozônio saia de dentro do veículo.